|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponenta: | Šifra u katalogu (*Mouser electronics*): | Količina: | Cijena (€): | Odobreno (DA/NE): |
| Pin header, 15 pinova,  muški (M20-9991546) | 855-M20-9991546 | 2 | 1.00 |  |
| Mikrokontroler | 579-24FJ64GA702ISO | 1 | 1.67 |  |
| Screw konektor za bateriju, dva izvoda | NN | 1 | NN | Nabavljamo samostalno |
| Baterije AA 2500mh | NN | 3 | NN |  |
| 3.3V,  regulator napona | 926-LM1117DTX3.3NOPB | 1 | 1.22 |  |
| Kristal kvarca | 559-FOXSD080-20-LF | 1 | 0.25 |  |
| 5V regulator | 595-LM2775DSGT | 1 | 1.17 |  |
| Kondenzator 10uF,  elektrolitski | 80-EDH106M250A9RAA | 1 | 1.59 |  |
| Kondenzator 10uF,  keramički | 80-C0805C106M4P | 10 | 1.60 |  |
| Kondenzator 100uF,  elektrolitski | 594-MAL214699103E3 | 1 | 1.95 |  |
| Kondenzator 0.1uF, keramički | 80-C0603C104J1RAUTO | 10 | 1.25 |  |
| Kondenzator 2.2uF, keramički | 187-CL03A225MO5C65C | 2 | 0.932 |  |
| Kondenzator 1uF, keramički | 963-MAASL105CD7105MF | 1 | 0.133 |  |
| Kondenzator 10pF, keramički | 581-02013A100J | 2 | 0.22 |  |
| Otpornik 270Ω | 71-RCA1206270RJNEA | 1 | 0.171 |  |
| Otpornik 10kΩ | 71-CRCW1206J-10K-E3 | 2 | 0.19 |  |
| Pin soket, 6 ulaza, ženski | 571-5-534206-4 | 1 | 1.53 |  |
| Kućište za mikrokontroler, 28 pinova | 571-1-2199298-9 | 1 | 0.63 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ukupno: | 15.506 (€) | ~30.3(BAM) |

BATERIJE NISU UKLJUČENE U KONAČNU CIJENU.